Как выбрать стиральную машину?

Если вы решили купить стиральную машину, то на сегодняшний день будет довольно непросто сделать конкретный выбор. Известные мировые производители представляют широкий модельный ряд стиральных машин с автоматическим заливом, подогревом и сливом воды, с запрограммированным переключениями между выполняемыми операциями и выключением в конце работы. В данной статье мы попробуем разобраться в критериях выбора стиральной машины.



Тип загрузки: фронтальная или вертикальная

Во-первых, надо определиться с типом загрузки одежды. Стиральные машины с вертикальной загрузкой обычно располагают в труднодоступных углах, она более удобна и надежна в пользовании (прежде всего за счет того, что не надо оставлять место для открытия люка). К тому же в такую машину всегда можно закинуть забытую вещь прямо во время стирки или наоборот вынуть.
При покупке машин с фронтальной загрузкой выбор нужно делать с расчетом на свободное место в Вашей квартире. И для большего удобства стоит выбирать автомат с дверцей люка, открывающейся на 180 градусов. «Фронталки» не уступают по качеству стирки и легче встраиваются. Существуют невысокие машины, которые при желании можно поставить даже под раковину.
Еще одно важное различие стиральных машин с вертикальной и фронтальной загрузкой - в расположении пульта управления. У “вертикалов” она расположена сверху, поэтому недоступна для маленьких детей.

Размеры и максимальная загрузка стиральной машины

Стандартными размерами для стиральной машины принято считать высоту 85см, ширину 60 и глубину 58см. Но есть и другие модели, глубина которых составляет от 35 до 60см. Для небольших помещений больше всего подойдут узкие машинки (32см), особенно если Вы собираетесь устанавливать ее в коридоре. К сожалению, борьба за компактность приводит к уменьшению полезного объёма барабана, тем самым уменьшая и максимальную загрузку. Узкие стиральные машины вмещают в себя до 3,5кг белья, малогабаритные 40-сантиметровые позволяют за один раз выстирать до 4,5кг, а в полноразмерные можно загрузить до 5-7кг белья. Большой семье от четырех человек целесообразно будет приобрести полноразмерную машину, если это позволяют габариты квартиры.


Бак и барабан стиральной машины

Немаловажно узнать материал, из которого изготовлен бак (емкость, в которой находится барабан) стиральной машины. Барабан всегда изготавливают из нержавеющей ткани, а вот основой для бака могут послужить композитные материалы, сталь эмалированная и нержавеющая. «Нержавейка» до сих пор считается более надежным и долговечным материалом, хотя уступает по шумности в работе. Композитные материалы (карбонар, полинокс, полиплекс и др.) менее качественны, но тем не менее характеризуются достаточной износоустойчивостью и менее шумны за счет поглощения вибраций, к тому же обладают высоким коэффициентом теплоизоляции.
Для улучшения качества стирки барабан изготавливают со специальными захватами, которые постоянно поднимают моющую жидкость наверх, тем самым равномерно перемешивая. Кроме того, заднюю стенку барабана делают «холмистой» для повышения площади контакта белья с моющим раствором.

Класс стирки, отжима и энергопотребления стиральной машины

Самими лучшими считаются машины класса «A», они максимально бережно выстирают белье и сэкономят электроэнергию. Европейским сообществом принята шкала степени эффективности стирки от «A» до «G», где «F» и «G» – самый низкий уровень, «C», «D» и «E» – средний, буквы «A» и «B» говорят о бережном отношении к тканям. 
Этими же буквами обозначаются классы отжима. Если же опираться на количество оборотов при отжиме, то здесь есть такие варианты: от практически сухого белья при 1600 оборотах/минуту до влажного при отжиме на 400-х оборотах. Большинство стиральных машин имеют переключатель числа оборотов отжима, поэтому здесь стоит учесть, что отжим на высоких оборотах эффективен для махровых тканей (полотенец, халатов), в то время как для нежных тканей лучше всего выбрать минимальное количество оборотов.
Класс энергопотребления показывает степень экономичности модели от низкого «A» до высокого «G». Класс «A» подразумевает при стирке на 60 градусах по Цельсию потребление стиральной машиной электроэнергии меньше 1кВт/час.


Программы стирки

В современные стиральные машины закладывают несколько стандартных программ стирки для разных видов белья (шерсти, шелка, синтетики, льна и хлопка). Также имеется ряд дополнительных программ, их наличие зависит от производителя:
«Быстрая стирка» - для освежения слабозагрязненных вещей;
«Замачивание», «удаление пятен», «интенсивная стирка» - для сильнозагрязненного белья;
«Дополнительное полоскание» - для людей, страдающих аллергией и семей с маленькими детьми;
«Половинная загрузка» - для ограничения количества воды при неполной загрузке;
«Экономичная стирка» - при низкой температуре для экономии электроэнергии;
Очень полезным может оказаться режим против сменания белья.
Многие современные стиральные машины получили электронную систему «Fuzzy Logic», которая самостоятельно следит за количеством засыпанного стирального порошка, устанавливает тип стирки и температуру. К тому же автоматически заливается необходимый для заданной стирки объем воды, подсчитывается продолжительность стирки, полоскания, отжима и сушки с учётом времени, необходимого на подогрев воды до заданной температуры. Эта система управления позволяет экономить воду, электроэнергию и, самое главное, время. Несмотря на то, что машины с системой «Fuzzy Logic» стоят дороже, покупка оправдывает себя благодаря более удобному и экономичному процессу работы.

Подключение стиральной машины

Одним из важных моментов является подключение стиральной машины. Возможно такие два варианта. Подключение к горячей и холодной воде позволяет экономить электроэнергию, но минус заключается в низком качестве той самой подаваемой горячей воды. К тому же температура её в водопроводе нестабильна, а в автомате вода будет нагреваться с выдержкой заданной температуры. Подключение только к холодной воде более практично, но тем не менее также требует добавления специальных средств для смягчения жесткой воды.
Также следует обратить внимание на шланги, с помощью которых стиральная машина подключается к водопроводу. Жесткая труба нежелательна для такого соединения – от вибраций она со временем может расшататься и начнет протекать. Лучше будет, если в комплекте будут гибкие шланги (однослойные или двухслойные). Двухслойные шланги в несколько раз дороже, но все-таки и намного надежней благодаря внешнему защитному слою.
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Встроенная сушка

Каждый производитель вывел на рынок модель стиральной машины со встроенной сушкой. Автоматы способны высушить любой вид ткани, необходимо только выбрать подходящую программу или сделать установки вручную. Это сокращает Вам количество домашних хлопот и экономит время. Хотя есть и ряд минусов: во-первых, если постирать можно 4кг, то высушить можно уже в два раз меньше, поэтому часть белья придется вынимать; во-вторых, сушка приводит к быстрому изнашиванию вещей. И ещё рекомендуется немного не досушивать, т.к. автомат сильно мнет вещи, и гладить их все равно придется.


Опираясь на эти характеристики, Вы теперь сами можете для себя выбрать оптимальный вариант. Удачи! 

