Проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»

1.1.  п. 1.1.11 Местных нормативов изложить в следующей редакции:
«1.1.11. Городской округ входит в состав Видновско-Подольско-Раменской рекреационно-городской устойчивой системы расселения Московской области. Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей 
на территории городского округа применен:
– в отношении объектов с разной частотой обслуживания населения (эпизодическое, периодическое, повседневное);
– в отношении типа территориальной доступности объектов (пешеходная, транспортная).»;
1.2.  п. 1.2.6 Местных нормативов изложить в следующей редакции:
«1.2.6. Минимальный размер земельных участков для индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства необходимо принимать 
не менее 600 кв. м, за исключением земельных участков для индивидуальной 
и блокированной жилой застройки в составе кластеров ИЖС и МЖС.
Допускается образование земельных участков площадью 400 кв.м, но не более 20% от общего количества образуемых земельных участков для индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства.
Ограничение в 20% не применяется в отношении земельных участков, образуемых в границах территории, в отношении которой заключен договор                        о комплексном развитии территории при условии создания (реконструкции) централизованных сетей водоотведения, обеспечивающих отведение хозяйственно-бытовых стоков и поверхностных (ливневых) стоков с каждого земельного участка, а также принятия застройщиком обязательств осуществить строительство жилых или садовых домов на всех указанных земельных участках в соответствии                           сдокументацией по планировке территории.
В составе кластеров ИЖС и МЖС минимальный размер земельных участков:
- 300 м² для индивидуальной жилой застройки;
- 200 м²  для блокированной жилой застройки.»;
1.3.  п. 1.2.10 Местных нормативов изложить в следующей редакции:
 «1.2.10. В населенных пунктах городского округа при новом строительстве и (или) реконструкции жилой застройки необходимо предусматривать размещение объектов обслуживания жилой застройки в объеме не менее:
	Этажность жилой застройки, этажей
	Общая площадь нежилых помещений:
	Размещение:

	4-6
	Не менее 6% от площади квартир в квартале
	В границах жилого квартала, в том числе - в жилых зданиях, отдельно стоящих зданиях общественного назначения

	7-12
	Не менее 6% от площади квартир в квартале
	Первые этажи жилых зданий

	13 и более
	100% первого этажа
	Не допускается размещение жилых помещений в первых этажах



Нежилые помещения в жилой застройке следует размещать в зависимости                  от функционально-планировочной организации территории вблизи и/или на пересечении наиболее интенсивных пешеходных и транспортных маршрутов, в зданиях, фасады которых выходят на улично-дорожную сеть, и при выполнении санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований, предъявляемых к данным объектам.
В жилой застройке необходимо предусматривать размещение объектов бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния, с учетом создания условий для проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Высота нежилых 1-х этажей жилых зданий должна быть не менее 4,2 метра.
Требования настоящего пункта в части размещения нежилых помещений                   в первых этажах не распространяются на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан                                из аварийного жилищного фонда в Московской области» за счет средств бюджета.
Процент остекления, конфигурация, габариты оконных проемов нежилых помещений 1-х этажей должны отличаться и быть больше процента остекления, конфигурации, габаритов оконных проемов жилой части здания.
Входные группы объекта капитального строительства следует предусматривать с уровня земли.
Дворовая территория жилой застройки должна быть предусмотрена непосредственно у каждого жилого дома и включать в себя нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства.
Возможно формирование группы (комплекса) жилых домов, объединенных общей дворовой территорией с обеспечением потребности нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства.»;
1.4. строку 3 таблицы 4 Местных нормативов изложить в следующей редакции:
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	Объекты физической культуры и спорта
	Спортивные площадки
Физкультурно-оздоровительные комплексы общей площадью до 5000 кв. м, плоскостные сооружения
	Физкультурно-оздоровительные комплексы общей площадью более 5000 кв. м, стадионы, дворцы спорта, футбольное поле
	



1.5. строку 7 таблицы 4 Местных нормативов изложить в следующей редакции:
	7
	Объекты здравоохранения
	Аптечные учреждения, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры
	Аптечные учреждения
	Больничные организации, в т.ч. больница, специализированная больница, госпиталь, медико-санитарная часть, дом сестринского ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры, организации скорой медицинской помощи, организации переливания крови; организации охраны материнства и детства, в т.ч. родильный дом, женская консультация, дом ребенка, санаторно-курортные организации, организации здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



1.6. строку 8 таблицы 4 Местных нормативов изложить в следующей редакции:
	8
	Объекты образования
	Дошкольные образовательные организации
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования



1.7. строку 11 таблицы 4 Местных нормативов изложить в следующей редакции:
	11
	Объекты культуры
	Учреждения клубного типа, культурно-досуговые центры, клубы, библиотеки, встроенные в здания различного назначения, размещаемые в жилом квартале, либо отдельно стоящие общей площадью до 5000 кв. м включительно
	Театры и студии, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, религиозно-культовые объекты, учреждения клубного типа, культурно-досуговые центры, клубы, библиотеки отдельно стоящие общей площадью более 5000 кв. м
	



1.8. таблицу 4 Местных нормативов дополнить строкой 15 следующего содержания:
	15
	Для территорий, в границах которых предусматривается строительство индивидуальных жилых домов и садовых домов
	Земельные участки и объекты общего назначения
Земельные участки и объекты, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов
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1.9.  п. 1.9.3 Местных нормативов изложить в следующей редакции:
«1.9.3. Обеспеченность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета 
не менее – 30 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение 
мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 800 м.»;
1.10. абзац первый п.1.9.4 Местных нормативов изложить в следующей редакции:
«1.9.4. Допускается снижать потребность в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта на территориях, расположенных вблизи существующих станций железнодорожного транспорта:
- на 15% при наличии/обустройстве пешеходных коммуникаций (тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, в том числе обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения) 
при пешеходной доступности от жилого дома до ближайшего входа на станцию 
- не более 800 м;
- на 10 % - при наличии остановок наземного пассажирского транспорта 
в пешеходной доступности не более 500 метров от жилого дома, при этом время 
в пути от остановки до указанных станций на наземном пассажирском транспорте составляет не более 10 минут, расстояние - не более 5 км.»;
1.11. п. 1.9.5 Местных нормативов дополнить абзацем следующего содержания:
«Общая потребность расчетного населения в местах постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта для населения кластеров 
ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС не нормируется 
с учетом положений п. 5.6 раздела 5 НГП МО. Для территорий индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства места временного хранения автомобилей следует размещать вдоль проезжей части с устройством карманов для стоянки транспортных средств из расчета: 1 машино-место на 5 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков – 400 - 1000 кв.м.), 1 машино-место 
на 10 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков - 
1000-2000 кв.м.), 1 машино-место на 20 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков - свыше 2000 кв. м). Необходимо предусмотреть организацию стоянки автомобилей и кратковременной остановки транспорта для посадки и высадки пассажиров на территории рядом с въездом 
на территорию ИЖС в размере 5 машино-мест, в том числе для школьного автобуса 
или спецтехники -  1 машино-место.»;
[bookmark: _Hlk233711761]1.12. п. 1.9.6 Местных нормативов дополнить абзацами следующего содержания:
«При застройке индивидуальными жилыми и блокированными жилыми домами, в том числе при застройке кластеров ИЖС и МЖС, вся необходимая территория для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка. Места для временного хранения автотранспорта в этих случаях рекомендуется также размещать в пределах земельного участка.
 Расстояние пешеходных подходов от приобъектных стоянок 
для паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.»;
1.13. п. 1.9.7 Местных нормативов дополнить абзацем следующего содержания:
«Пешеходные коммуникации населенного пункта, кластера ИЖС должны образовывать единую непрерывную систему. Ширину пешеходных коммуникаций следует предусматривать не менее 2 метров с обеспечением беспрепятственного 
и удобного пропуска пешеходных потоков, включая маломобильные группы населения.»;
1.14. п. 1.9.10 Местных нормативов дополнить абзацем следующего содержания:
«Количество мест для хранения автомобилей (парковочных мест) 
для помещений нежилого назначения в зданиях, не являющихся торговыми 
и торгово-развлекательными комплексами, следует принимать в зависимости 
от функции таких помещений в соответствии с приложением № 10 НГП МО, 
а при отсутствии конкретной функции - из расчета 1 место на 50 кв. м площади таких помещений.»;
1.15. абзац второй п. 1.16.1 Местных нормативов изложить в следующей редакции:
«- 50 - процентную - для застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами;»;
1.16. абзац первый п. 3.2.5 Местных нормативов изложить в следующей редакции:
«3.2.5. При расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на которых размещаются индивидуальные жилые дома и (или) объекты капитального строительства нежилого назначения (в т.ч. образования, здравоохранения, культуры и иного назначения), если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25 % площади квартала.».
2.  Муниципальному автономному учреждению «Медиацентр» опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Администрация Городского округа Подольск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          на первого заместителя Главы Городского округа Подольск Кравцова В.И.

